PrinterUtility帮助文档: 下载升级

| PrinterUtility帮助文档 1.1.0

下载升级

> 该部分的主要功能是选择下载文件到打印机进行固件升级。

下载升级包括以下三个功能：有界面版本和无界面版本下载升级；选择文件；下载文件到打印机。

注意事项：

1. 操作前，请确保已正确设置端口参数并已连接到打印机，否则禁止操作。端口设置请参考“ 端口设置 ”页面。

#### 有界面版本

- 选择文件

  - 支持的文件的格式：
    1. 固件文件 (*.JK)
    2. Eeprom文件 (*.EEP)
    3. 字符文件 (*.ZK)
    4. 字体文件 (*.FNT)

- 升级JK文件

  - 选择JK文件后发送文件。
  - 显示当前打印机固件版本号。
  - 下发文件成功后等重连打印机。
  - 显示升级后打印机固件版本号。

- 升级EEP文件

  - 选择EEP文件后发送文件。
  - 下发文件成功后等待打印机EEP生效后重启打印机。

- 升级ZK文件与FNT文件

  - 选择文件后发送文件。
  - 自动重连打印机。
- 重新选择文件。
- 下载升级过程中不能进行其他操作，等待打印机升级完成。

#### 无界面版本

- 命令行参数格式

  - pname 支持打印机名称：BTP-R990, BTP-R880NP, BTP-M300, BT-T080, BK-T680。
  - port 端口类型：
    1. 串口 0
    2. USB 1
    3. 网口/WIFI 2
    4. 驱动 3
    5. 并口 4
  - para 通讯端口参数，以逗号隔开
    1. 串口： 串口名称,波特率,数据位,停止位,校验位,流控制 ① 数据位取值 7,8 ② 停止位 输入参数–实际参数; windows下 0–1; 1–1.5; 2–2; Linux下 0–1; 1–2; ③ 校验位 输入参数–实际参数; 0–无校验; 1–奇校验; 2–偶校验; 3–标志校验; 4–空格校验; ④ 流控制 输入参数–实际参数; 0–DTR/DSR; 1–RTS/CTS; 2–Xon/Xoff; 3–None;
    2. USB: API模式: 打印机内部ID号,0 CLASS模式: 打印机名称,1
    3. 网口/WIFI： IP地址,端口号
    4. 驱动: 驱动名称
    5. 并口: 并口名称
  - file 文件路径

  注意: 参数中如果有空格则使用 "" 括起来。旋转升级结果显示在PULog_Module.log文件中。

注意: 上面所有的图示都是在USB通讯下，不同的通讯端口显示的流程是不同的具体根据程序所显示流程为准。